{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,2],[2,4,2,6],[4,0,4,3],[4,4,4,6],[22,1,22,3],[23,0,23,6],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,7]]}
["报   价   表"]
[]
["建设单位:佛山市莱威化工科技有限公司",{"$nulls":3},"报价日期﹕"]
[]
["项目名称: 佛山市莱威化工科技有限公司\nVOCs废气处理项目",{"$nulls":3},"工程地点﹕广东省佛山市顺德区大良五沙顺园南路5号佛山市莱威化工科技有限公司"]
["序号","工程项目","数量","单位","单价","合计","备注"]
[1,"干式过滤器：处理风量：45000m³/h；材质：碳钢;含G4+F7+活性炭+F9",1,"套"]
[2,"干式过滤器：处理风量：35000m³/h；材质：碳钢;含G4+F7+F9（预留活性炭位置）",1,"套"]
[3,"干式过滤器：处理风量：15000m³/h；材质：碳钢；含G4+F9",1,"套"]
[4,"沸石转轮吸附：TLF3550-400分子筛吸附浓缩转轮（包含转轮壳体及电机、链条、压差计等各种配件）",1,"套"]
[5,"三塔RTO装置：处理风量：8000m³/h；蓄热室：3室；含RTO主体（蓄热室、燃烧室、蓄热体、保温棉、检修维护平台等）；燃烧系统、助燃风机等；泄爆片（炉膛）；压差表、压差开关、温度传感器等；含电控系统；",1,"套"]
[6,"高温换热器：类型：热板式材质：外壳SUS201，内部SUS310S+SUS304",1,"套"]
[7,"系统风机：风量：90000m³/h；全压：2800pa；材质：碳钢；功率：110KW；防爆变频电机，喉口防爆",1,"台"]
[8,"脱附风机：风量：8000m³/h；全压：5000pa；功率：18.5KW；防爆变频电机，喉口防爆",1,"台"]
[9,"冷却风机：风量：8000m³/h；全压：2800pa；功率：11KW；防爆变频电机，喉口防爆",1,"台"]
[10,"压差表：1、介质：有机废气；2、温度：＜80℃；3、0~1000Pa；4、就地显示；",16,"个"]
[11,"压力传感器：1、介质：有机废气；2、温度：＜80℃；",3,"个"]
[12,"温度传感器：1、介质：有机废气；2、温度：0~200℃；",2,"个"]
[13,"电控箱：变频器、PLC、进线总开关等",1,"项"]
[14,"脱附管道保温：100mm岩棉+0.5mm铝箔",1,"项"]
[15,"设备安装调试费",1,"项"]
[16,"异味处理控制软件 V1.0",1,"套"]
[17,"稅率（必须注明）",null,null,"合计﹕"]
["注：报价单里内容不可随便更改。报价有效期：自报价日期起，有效期3个月。"]
["报价单位（名称+须盖章）﹕"]
["报价人（须填写）﹕"]
["联系电话（须填写）﹕"]